**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr: **SZL/2311/04/111/2025** na:**Dostawa** **i montaż paneli medycznych nadłóżkowych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu**

1. **Warunki ogólne**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż paneli medycznych nadłózkowych w tym: wniesienie, rozpakowanie, skręcenie, umocowanie (jeśli jest wymagane), ustawienie i wypoziomowanie przedmiotu zamówienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz usunięcie zabezpieczeń, opakowań itp. elementów dostawy z obiektu Zamawiającego, na własny koszt i na własne ryzyko w zakresie:
3. Meble i sprzęt dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą:
4. nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, nie dopuszcza się przedmiotu zamówienia typu refurbish (refabrykowanych),
5. posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu lub dostawcę,
6. zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i być przeznaczone do użytkowania w Polsce,
7. dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych (oryginalnie zapakowane, zabezpieczone taśmą, nie posiadające śladów otwierania i użytkowania), których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
8. mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń, o ile okablowanie takie jest konieczne,
9. pochodziło z legalnych źródeł - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne, oryginalne atrybuty legalności w zależności od producenta, np. certyfikat autentyczności, itp.- **po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, najpóźniej przed realizacją zamówienia.**
10. Wszystkie elementy określone w OPZ muszą stanowić integralną część przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania ich przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy OPZ wyraźnie na to wskazuje**.**
11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotów zamówienia równoważnych. Równoważność oznacza, że dostarczane przedmioty zamówienia muszą zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność, określoną przez Zamawiającego w OPZ w stosunku, do którego jest wskazywana przez Wykonawcę jako równoważne i posiadać nie gorsze parametry techniczne.
12. W przypadku zaoferowania przedmiotów zamówienia równoważnych Wykonawca zobowiązany jest w ofercie udowodnić, że funkcjonalność oferowanych przedmiotów zamówienia jest równoważna w stosunku do przedmiotów wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający określa następujące kryteria oceny równoważności:
13. Wykonawca musi na swoją odpowiedzialność i swój koszt udowodnić, że zaoferowane przedmioty zamówienia spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w OPZ, w szczególności w zakresie:
14. funkcjonalności zaoferowanych przedmiotów zamówienia równoważnych, które nie mogą być ograniczone i gorsze względem funkcjonalności przedmiotu zamówienia określonego w OPZ
15. warunków i zakresu usług gwarancji, asysty technicznej i konserwacji zaoferowanych produktów równoważnych, które nie mogą być gorsze niż dla produktów określonych w OPZ,
16. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego Wykonawca dokona transferu wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju rozwiązania opartego o zaproponowane produkty.
17. Oferowane przedmioty zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry i funkcjonalności wyszczególnione przez Zamawiającego **w kolumnie *b* tabeli poniżej.**
18. Zamawiający dopuszcza +/- 5% tolerancję wszystkich n/w wymiarów, jeżeli innej tolerancji nie podano w poniższym opisie.
19. **Sposób sporządzenia dokumentu:**
20. W **kolumnie *c* tabeli** Wykonawca określi:
21. każdorazowo parametry oferowanych przedmiotów, przy czym w przypadku całkowitego spełnienia parametru wyspecyfikowanego przez Zamawiającego wystarczy, jeżeli Wykonawca potwierdzi zgodność parametru poprzez wpisanie w komórkę określenia „**TAK, oferowany”**
22. nazwę producenta, model i kod oferowanego produktu, w szczególności, jeżeli Zamawiający użył zwrotu *Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu*.
23. Zamawiający dopuszcza złożenie OPZ w odniesieniu do oferowanej przez siebie części zamówienia poprzez:
24. Dokument winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób zgodny z określonym w Zapytaniu ofertowym .
25. **Warunki gwarancji i serwisu**
26. W przypadku nieokreślonym szczegółowo w rozdziale III, Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi na oferowane urządzenia **wynoszącej min. 24 miesiące** niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy.
27. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej umożliwiający zgłaszanie wad lub usterek za pomocą drogi elektronicznej lub telefonicznie. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zgłaszanie awarii na warunkach określonych poniżej oraz na warunkach określonych szczegółowo w ust. III dla poszczególnych produktów.
28. W przypadkach niewskazanych szczegółowo w rozdziale III:
29. Czas reakcji na zgłoszenie awarii (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) wynosić będzie nie więcej niż **7 dni roboczych.**
30. W okresie gwarancyjnym koszty transportu produktu do i z punktu naprawczego Wykonawca pokryje we własnym zakresie**.**
31. Serwis gwarancyjny świadczony przez 8 godzin na dobę przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
32. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach  
    pracy Zamawiającego), e-mail lub WWW (przez całą dobę).
33. Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych**.**
34. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta.
35. W przypadku wystąpienia usterki przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym z przyczyn nie wynikłych z niewłaściwej eksploatacji, magazynowania lub zdarzeń losowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterki (naprawa lub wymiana wadliwego elementu lub przedmiotu zamówienia) w terminie **14 dni roboczych** licząc od momentu/daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego.
36. **Minimalne** **wymagania-parametry techniczne/funkcjonalne**
37. **Panel nadłóżkowy – 5 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  *(należy wypełnić wskazując oferowane parametry urządzenia)* |
| *a* | *b* | *c* |
|  | **panel nadłóżkowy z wybranymi mediami** wg fotografii poglądowej  **Obraz zawierający ściana, w pomieszczeniu, lampa, światło  Opis wygenerowany automatycznie** | *Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu*  .......................................................  ...................................................... |
|  | panel poziomy zbudowany z profili aluminiowych. Wersja do montażu naściennego. |  |
|  | zestaw nadłóżkowy wykonany z profilu aluminiowego, malowany proszkowo z wydzielonymi 3 komorami dla gazów medycznych i instalacji elektrycznych. |  |
|  | zakończenie panelu wykonane z tworzywa ABS z możliwością doboru koloru. |  |
|  | możliwość doboru graficznego obudowy. |  |
|  | zestaw posiadający wewnętrzną instalację elektryczną oraz wewnętrzną instalację gazów medycznych wyprowadzone w miejscu montażu. |  |
|  | długość dla 1 łóżka min. 1600 mm. |  |
|  | manipulator przewodowy umożliwiający pacjentowi wezwanie pielęgniarki |  |
|  | gniazda elektryczne, min. 2 szt., 230V |  |
|  | oświetlenie nocne dla pacjenta, 1 szt., min. 18W |  |
|  | okres gwarancji minimum 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego |  |

*………………………………………*

*(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy- kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)*